
****

**6口交换板卡**

**产品概述**

6口交换板卡基于OSP平台开发，可以完成6个以太网端口的汇聚功能。

**产品特性**

* 板卡设计，即插即用
* 功耗低
* 网管可识别

**产品规格**

|  |  |
| --- | --- |
| **参数** | **指标** |
| 传输速率 | 10Mbps/100Mbps |
| 网络标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x |
| 端口数量 | 6 |
| 接口介质 | 10Base-T:3类或3类以上UTP、100Base-TX:5类UTP |
| 传输模式 | 全双工/半双工自适应 |
| 交换方式 | 存储-转发 |
| 背板带宽 | 1Gbps |
| 包转发率 | 10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps |
| MAC地址表 | 2K |
| 槽位宽度 | 1标准功能槽位 |
| 最大功耗 | 5W |