

**光缆监测系统OTDR板卡**

**产品概述**

OTDR板卡内置OTDR模块，用于光纤线路的故障定位和性能包括衰耗、回损、反射等光学参数的统计

**产品特性**

* 动态范围大
* 测试精度高
* 多种类型板卡可选

**产品规格**

|  |  |
| --- | --- |
| **参数** | **指标** |
| 工作波长 | 1625nm±10nm |
| 事件盲区 | ≤1m |
| 衰减盲区 | ≤5m |
| 动态范围 | 45dB(max) |
| 测距精度 | ±1m± sampling resolution ±-10-5 x distance |
| 距离分辨 | 0.05m |
| 脉宽 | 5ns~20us |
| 功耗 | <20W工作温度（-10℃ ~ +50℃） |
| 板卡宽度 | 2标准功能槽位 |
| 接口类型 | LC/UPC |
| 最大功耗 | 15W |