

8路OS光源板卡



16路OS光源板卡

**光缆监测系统OS板卡**

**产品概述**

光源OS板卡提供多通道稳定光源，用于线路实时监测，与OPM盘组合使用。

**产品特性**

* 稳定性高
* 多种类型板卡可选

**产品规格**

|  |  |
| --- | --- |
| **参数** | **指标** |
| 工作波长（nm） | 1550±20nm |
| 光谱宽度 | ≤4 nm |
| 输出功率 | ≥-7 dB （8通道）、≥-13 dB （16通道） |
| 稳定性 | ±0.02/15min |
| 工作波长（nm） | 1550±20nm |
| 板卡宽度 | 8路（1标准功能槽位）、16路（2标准功能槽位） |
| 接口类型 | LC/UPC |
| 最大功耗 | 5W |

