****

8路OPM功率计板卡



16路OPM功率计板卡

**光缆监测系统OPM板卡**

**产品概述**

光功率监测OPM板卡由多通道光探测器组成（8通道、16通道），用于实时监测线路光功率值。

**产品特性**

* 测试范围大
* 测试精度高
* 多种类型板卡可选

**产品规格**

|  |  |
| --- | --- |
| **参数** | **指标** |
| 波长范围 | 1200nm～1650nm |
| 输入光功率范围 | -70dBm～0dBm |
| 分辨率 | 0.01dB |
| 回波损耗 | ≥45dB |
| 监测光通道数 | 8、16 |
| 板卡宽度 | 8路（1标准功能槽位）、16路（2标准功能槽位） |
| 接口类型 | LC/UPC |
| 最大功耗 | 5W |

